Приложение 1

Спецификация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Описание | Количество,шт. |
| 1 | Конвекционная печь Apach А 9/10 DNS   |

|  |  |
| --- | --- |
| Подключение | 380 В |
| Парооувлажнение | + |
| Подключение к воде | + |
| Количество уровней | 10 |
| Противень | 600х400 мм,  |
| Размер противня | 600х400 GARBIN, FOINOX |
| Расстояние между уровнями | 75 мм |
| Управление | механическое |
| Мощность | 13.95,380 В |
| Ширина | 920 мм |
| Глубина | 760 мм |
| Высота | 1075 мм |
| Вес (без упаковки) | 37 кг |
| Страна-производитель | Италия |

 | Конвекционная печь Apach А 9/10 DNS  предназначена для выпекания или разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, готовых блюд, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли.Корпус выполнен из нержавеющей стали. Подсветка камеры осуществляется галогеновой лампой.В комплекте поставки - 2 противня размером 600х400 мм. | 1 |
| 2 | ТЕСТОМЕС СПИРАЛЬНЫЙITPIZZA M-40-2S-С | Механизм поднятия головы Подъемная траверсаОбъем дежи, л 41Загрузка теста, кг 35Количество скоростей 2Мощность, кВт 1,1Напряжение, В 380Вес, кг 105.4Высота (см) 82.5Ширина (см) 48Глубина (см) 80,5  | Тестомесильные машины с фиксированной дежой Специальная форма спирали, позволяющая замешивать тесто всего за несколько минут.Особенности тестомесильных машин ItPizza серии M - Колесики и таймер входят в стандартную комплектацию. | 1 |

**Требования к упаковке товара, качественным (потребительским) свойствам товара:**

 Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. Не допускается наличие вмятин на упаковке, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

 Тара (упаковка) поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) данного товара.

 При отсутствии указанных требований поставляемая продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность продукции при ее транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного Товара - международным стандартам упаковки и маркировки.

 Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок годности.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

 Поставщик несет ответственность за все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой товара.

 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

 - наименование Товара;

 - количество в упаковке;

 - товарный знак завода-изготовителя.