Приложение 1

Спецификация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Описание | Количество,  шт. |
| 1 | Конвекционная печь  Apach А 9/10 DNS | |  |  | | --- | --- | | Подключение | 380 В | | Парооувлажнение | + | | Подключение к воде | + | | Количество уровней | 10 | | Противень | 600х400 мм, | | Размер противня | 600х400 GARBIN, FOINOX | | Расстояние между уровнями | 75 мм | | Управление | механическое | | Мощность | 13.95,380 В | | Ширина | 920 мм | | Глубина | 760 мм | | Высота | 1075 мм | | Вес (без упаковки) | 37 кг | | Страна-производитель | Италия | | Конвекционная печь Apach А 9/10 DNS  предназначена для выпекания или разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, готовых блюд, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли.  Корпус выполнен из нержавеющей стали. Подсветка камеры осуществляется галогеновой лампой.  В комплекте поставки - 2 противня размером 600х400 мм. | 1 |
| 2 | ТЕСТОМЕС СПИРАЛЬНЫЙ ITPIZZA M-40-2S-С | Механизм поднятия головы Подъемная траверса  Объем дежи, л 41  Загрузка теста, кг 35  Количество скоростей 2  Мощность, кВт 1,1  Напряжение, В 380  Вес, кг 105.4  Высота (см) 82.5  Ширина (см) 48  Глубина (см) 80,5 | Тестомесильные машины с фиксированной дежой  Специальная форма спирали, позволяющая замешивать тесто всего за несколько минут.  Особенности тестомесильных машин ItPizza серии M - Колесики и таймер входят в стандартную комплектацию. | 1 |

**Требования к упаковке товара, качественным (потребительским) свойствам товара:**

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. Не допускается наличие вмятин на упаковке, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

Тара (упаковка) поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) данного товара.

При отсутствии указанных требований поставляемая продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность продукции при ее транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного Товара - международным стандартам упаковки и маркировки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок годности.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Поставщик несет ответственность за все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой товара.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование Товара;

- количество в упаковке;

- товарный знак завода-изготовителя.